**ANEXO 3 FORMATO PARA LA SOLICITUD DE EQUIPOS DE LOS INSTITUTOS GANADORES**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Definido por la entidad convocante** | | | | | | **Para ser llenado por el proponente** | **Para la calificación de la entidad** | | |
| **CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS** | | | | **Característica solicitada** | | **Característica ofertada** | **Cumple** | | **Observaciones (especificar por qué no cumple)** |
| **EMPRESA: XYZFGFHRDSD** | **SI** | **NO** |
| **1.Marca** | **Especificar para cada equipo** | | | | |  |  |  |  |
| **2.Modelo** | **Especificar para cada equipo** | | | | |  |  |  |  |
| **3.Industria** | **Especificar para cada equipo** | | | | |  |  |  |  |
| **Ítem** | **Cantidad** | | | **DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIONES TECNICAS** | |  |  |  |  |
| 1 | 22 | |  | **EQUIPO: EQUIPOS DE COMPUTACION** | | | | | |
| 1 | * Microprocesador base AMD Athlon™ X2 Dual­Core 5400+ cache L1 128kb y L2 1mb 2800mhz. O Intel Pentium Dual­ core E2220 cache L2 1MB 2400mhz | |  |  |  |  |
| 2 | * Memoria DDR 667 1024 MB mínimo | |  |  |  |  |
| 3 | * Disco rígido 160 GB interfaz SATA | |  |  |  |  |
| 4 | * Placa Madre  Memoria ampliable a 4GB. mínimo Controladora de Sonido. Conectores USB 2.0, 6, con 2 conectores frontales. Controladora de red: Ethernet PCI 10/100/1000 Mbits.  Interfaz para red Ethernet / Fast Ethernet (IEEE 802.3), conector RJ45. Puertos PCI convencionales 1, PCI Express X16 1, PCI Express X1 1, Mínimo Puerto PS/2 para teclado y mouse. Conectores Serial ATA 4. Conector IDE para disco. Controladora de video 128 Mb. de memoria. Si la placa de video es on­board, la placa madre deberá incluir un slot PCI­E 16X libre. Conector para Disquetera. (opcional) Puerto Paralelo 1. (opcional) Puerto Serial 1. (opcional)  EJEMPLO | |  |  |  |  |
| 5 | * Unidades Ópticas Lector grabadora de DVD 16x mínimo, interfaz EIDE/SATA | |  |  |  |  |
| 6 | * Teclado español tipo QWERTY expandido de 101 teclas incluyendo 12 teclas de función, teclado numérico separado y juego de 4 teclas para desplazamiento del cursor independientes dispuestos en forma de "T" invertida, indicadores luminosos de actividad de mayúsculas, teclado numérico, scroll lock y teclas de Windows, controles multimediales opcionales | |  |  |  |  |
| 7 | * Mouse con sensor de movimiento totalmente óptico, con al menos 2 botones, rueda de scroll y su correspondiente software. | |  |  |  |  |
| 8 | * Gabinete con fuente de poder: 400w ATX  de alta eficiencia. | |  |  |  |  |
| 9 | * Monitor CRT Color de 17" FLAT. Resolución mínima 1024x768 píxeles. Conectores D­Sub. u Opcional Monitor LCD 17” | |  |  |  |  |
| 10 |  | |  |  |  |  |
| 11 |  | |  |  |  |  |
| **CONDICIONES GENERALES** | | | | | | | | | |
| **Garantía** | | 1 año | | |  | | | | |
| **Condiciones de entrega** | | Totalmente nuevo y funcionando en el lugar de entrega | | |  | | | | |
| **Servicio técnico** | | La Empresa deberá prestar servicio técnico y mantenimiento, durante el tiempo que dure la garantía. | | |  | | | | |
| **Repuestos** | | La Empresa deberá garantizar la provisión de repuestos y accesorios durante y posterior al periodo de garantía. | | |  | | | | |
| **Tiempo de entrega** | | 25 días calendario como máximo a partir de la firma de contrato. | | |  | | | | |